АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 года №162

д. Чаплыгина

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования населенных пунктов

Пашковского сельсовета Курского района

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Пашковский сельсовет», в соответствии Федеральными законами от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Пашковский сельсовет» Курского района, Курской области, администрация Пашковского сельсовета Курского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО «Пашковский сельсовет» (Приложение 1).

1.2.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО «Пашковский сельсовет» (Приложение 2).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пашковского сельсовета Курского района С.Н. Хорьяков

Приложение №1 к постановлению

администрации Пашковского сельсовета

от 15.11.2017 №162

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельскихнаселенных пунктов муниципального образования «Пашковский сельсовет»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование первичных  средств | Нормы комплектации пожарного щита |
| п/п | пожаротушения, немеханизированного |  |
|  | инструмента и инвентаря |  |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):   * воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; * порошковые (ОП) вместимостью, л / массой | 2 |
|  | огнетушащего состава, кг ОП-Ю/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях,  
находящихся в их собственности (пользовании) на территории  
муниципального образования «Пашковский сельсовет»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование зданий и помещений | Защища­  емая  площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
|  |  |  | Порош­  ковый  огнету­  шитель  ОП-4  (или  анало­  гичный) | ящик с песком емкос­тью  0,5  куб. м | бочка с водой и ведро | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 **Г)** | **\*** | К\*) | 1,1,1  и |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | **1** | - | **1 (\*)** | 1, i,i |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | **1** |  | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | **1** | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.